**Компрессор Jecod (PA-200)**

* Для аэрации воды

**Характеристики Jecod PA-200:**

* Алюминиевый влагозащитный корпус;
* Степень защиты IP44;
* Производительность (L/min) – 200;
* Энергопотребление (w) – 180;
* Давление Mpa – 0,02;
* Mpa > 0,05;
* Уровень шума dB – 46;
* Вес – 8 kg;
* Напряжение 220-240V, 50Hz, 110V, 60Hz;
* Размеры Д\*Ш\*В – 345\*230\*245

**Комплектация Jecod PA-200:**

Компрессор, латунный штуцер с резьбой, разветвитель потока, инструкция, гарантийный талон, коробка.

**Меры предосторожности:**

* Всегда отключайте все электроприборы при работе с водой;
* В случае повреждения изделия следует незамедлительно отключить изделие от электрической сети и обратиться к квалифицированным специалистам для устранения неисправности;

**Безопасная эксплуатация Jecod PA-200:**

* Изделие можно подключать только к электрической сети с номинальным напряжением, указанным на приборе и на упаковке;
* Компрессор должен быть установлен выше уровня воды;
* Необходимо использовать распылители воздуха, соответствующие давлению компрессора;

**Уход за изделием:**

* Запрещается разбирать компрессор;
* Разрешается очищать наружную поверхность от пыли и прочих загрязнений мягкой сухой губкой.

**Утилизация:**

* Изделие не требует специальной утилизации.